**Załącznik nr 3 do IWZ**

**Wymagania dotyczące skrzynek lokatorskich**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 szt. zewnętrznych oddawczych skrzynek pocztowych w modułach (zbiorczych zestawach lokatorskich): 6 – skrytkowych - 2 szt., 9 – skrytkowych - 2 szt., 10 – skrytkowych - 2 szt. przeznaczonych do dostarczania i przechowywania w budynkach wielorodzinnych przesyłek listowych, ulotek reklamowych itp., spełniających warunki określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (tj. [Dz.U. z 2018 r. poz. 2188)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydm), w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 2014, poz. 506) oraz posiadających następujące cechy:

1. odporne na warunki atmosferyczne,
2. wykonane z odpornej na korozję blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, malowanej proszkowo w kolorach standardowych RAL: ciemny szary lub jasny grafitowy,
3. posiadające zestaw umożliwiający montaż skrzynki na podłożu,
4. wyposażone w komplet 2 kluczy do każdej skrzynki o zróżnicowanej kombinacji dla każdej skrzynki,
5. z malowaną numeracją drzwiczek technologią sitodruku w kolorze czarnym – w następujący sposób:

**I Moduł 9 – skrytkowy:** 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6,17/7, 17/8, 17/9

**I Moduł 6 – skrytkowy:** 17A/1, 17A/2, 17A/3,17A/4, 17A/5, 17A/6

**I Moduł 10 – skrytkowy:** 17B/1, 17B/2, 17B/3, 17B/4, 17B/5, 17B/6, 17B/7, 17B/8, 17B/9, 17B/10

**II Moduł 10 – skrytkowy:** 17C/1, 17C/2, 17C/3, 17C/4, 17C/5, 17C/6, 17C/7, 17C/8, 17C/9, 17C/10

**II Moduł 6 – skrytkowy:** 17D/1, 17D/2, 17D/3, 17D/4, 17D/5, 17D/6

**II Moduł 9 – skrytkowy:** 17E/1, 17E/2, 17E/3, 17E/4, 17E/5, 17E/6, 17E/7, 17E/8, 17E/9

1. posiadające zabezpieczenie przed kradzieżą listów oraz wnikaniem do wnętrza skrzynki opadów atmosferycznych,
2. konstrukcja zawiasów umożliwiająca wymianę drzwiczek bez konieczności demontażu całej skrzynki,
3. wielkość skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229mm × 324 mm) określonego w aktualnie obowiązujących normach,
4. pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm,
5. wymiary otworu wrzutowego skrzynki muszą wynosić: nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm szerokości w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki, bądź też nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki oraz nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm wysokości,
6. konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki musi zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez otwór wrzutowy.



**Przykładowy rysunek dla modułu 10- skrytkowego. Rysunek ma charakter poglądowy.**